第６号様式（第４条第２項第１１号及び第４項第１号、第８条第３項並びに第１０条第５項第２号）

|  |
| --- |
| 地質分析結果証明書年　　月　　日　　　　　　　　　様分析機関名　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　所在地　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　計量証明事業者の登録番号　　　環境計量士　　　　　　　　　　担当者　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。　　　　　　　　　　　　　(検体区分　　　　　) |
| 計量の対象 | 単位 | 測定値 | 定量下限値 | 基準値 | 測定方法 |
| カドミウム | mg／l | 　 | 　 | 0.003 |  |
| 全シアン | mg／l | 　 | 　 | 不検出 |  |
| 有機燐 | mg／l | 　 | 　 | 不検出 |  |
| 鉛 | mg／l | 　 | 　 | 0.01 |  |
| 六価クロム | mg／l | 　 | 　 | 0.05 |  |
| 砒素 | mg／l | 　 | 　 | 0.01 |  |
| 総水銀 | mg／l | 　 | 　 | 0.0005 |  |
| アルキル水銀 | mg／l | 　 | 　 | 不検出 |  |
| PCB | mg／l | 　 | 　 | 不検出 |  |
| ジクロロメタン | mg／l | 　 | 　 | 0.02 |  |
| 四塩化炭素 | mg／l | 　 | 　 | 0.002 |  |
| クロロエチレン | mg／l |  |  | 0.002 |  |
| 1,2-ジクロロエタン | mg／l | 　 | 　 | 0.004 |  |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg／l | 　 | 　 | 0.1 |  |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 　 | 　 | 0.04 |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg／l | 　 | 　 | 1 |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg／l | 　 | 　 | 0.006 |  |
| トリクロロエチレン | mg／l | 　 | 　 | 0.01 |  |
| テトラクロロエチレン | mg／l | 　 | 　 | 0.01 |  |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg／l | 　 | 　 | 0.002 |  |
| チウラム | mg／l | 　 | 　 | 0.006 |  |
| シマジン | mg／l | 　 | 　 | 0.003 |  |
| チオベンカルブ | mg／l | 　 | 　 | 0.02 |  |
| ベンゼン | mg／l | 　 | 　 | 0.01 |  |
| セレン | mg／l | 　 | 　 | 0.01 |  |
| ふっ素 | mg／l |  |  | 0.8 |  |
| ほう素 | mg／l |  |  | 1 |  |
| 1,4-ジオキサン | mg／l |  |  | 0.05 |  |
| 農用地田に限る | 砒素 | mg／kg | 　 | 　 | 15 |  | 含有試験 |
| 銅 | mg／kg | 　 | 　 | 125 |  |
| 検体の性状 | 形状 | 　 | 色 | 　 | 匂い | 　 |
| 備考 |